****************************************************************************

     README.TXT for Serial Touch Panel Driver  Windows2000/XP

     Copyright(C) 2004 Fujitsu Component Ltd.  All rights reserved.

****************************************************************************

目次

   1.  ドライバのインストール

   2.  ドライバのアンインストール

   3.  タッチパネルドライバ使用上の注意

----------------------------------------------------------------------------

1.  ドライバのインストール
　タッチパネルドライバをご使用する際は、下記のインストール方法の内で、ご使用される
　タッチパネルとWindowsのバージョンが一致したものを選択してドライバをインストール
　してください。

[Windows2000の場合]
(1) PC起動時に「新しいハードウェアの検索ウィザード」が開始されます。
(2) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(3)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(4) 検索方法を選択する画面で「このデバイスの既知のドライバを表示して､その一覧から選択する」
    を選択します。
(5)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(6)「ディスク使用」ボタンをクリックします。
(7)「参照」ボタンをクリックし、ドライバディスクを指定します。
(8)「Fujitsu Touch Panel Driver (Windows2000/XP)」が見つかります。「次へ＞」
    ボタンをクリックします。
(9)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(10)「完了」ボタンをクリックします。

[WindowsXPの場合]
(1) PC起動時に「新しいハードウェアの検索ウィザード」が開始されます。
(2) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
(3)「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択します。
(4)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(5) 検索方法を選択する画面で「検索しないで、インストールするドライバを選択する。」
    を選択します。
(6)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(7)「ディスク使用」ボタンをクリックします。
(8)「参照」ボタンをクリックし、ドライバディスクを指定します。
(9)「Fujitsu Touch Panel Driver (Windows2000/XP)」が見つかります。「次へ＞」
    ボタンをクリックします。
(10)「次へ＞」ボタンをクリックします。
(11)「完了」ボタンをクリックします。

  注意:・本ドライバを正しく動作させるためには、Internet Explorer4.0以上がインストール
         されていることが必要です。そのため、Internet Explorer4.0以上のインストールを
         行ってから、タッチパネルドライバをインストールしてください。
  　　 ・Windows2000/XPにおいて、自動で「標準シリアルマウス」が発見された場合、以下の
         手順を行って、インストールしてください。
  　　　　(1) Setup.exeを実行します。
          (2)「はい」ボタンをクリックします。
              (Operating Systemを認識し、インストールが始まります｡)
          (3) インストールの正常終了が通知されます。「OK」ボタンをクリックします。
  　　 ・Windows2000において、複数個のタッチパネルを接続して同時にインストールを行った
　　　　 場合は再起動が必要です。
       ・本ドライバはインストール時に「使用ポート」の設定が行われていない為、タッチパネ
　　　　 ルが動作しません。インストール後には最初に使用ポートの設定を行ってください。
　　　　 設定方法は以下のようになっています。
  　　　　(1)「スタート」ボタンをクリックし「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
          (2)「タッチパネル」アイコンをダブルクリックし、タッチパネル設定ツールを起動
　　　　　　　します。
          (3)「マルチモニタ」のページを開きます。
  　　　　(4)「使用ポート」設定のモニタにタッチパネルの接続されているポートを設定します。
              本ドライバがタッチパネルを認識しているポート以外は設定できません。
          (5)「OK」ボタンを押して設定を有効にします。


2. ドライバのアンインストール

(1)「スタート」ボタンをクリックし「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
(2)「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。
(3) リスト上の「Fujitsu Touch Panel Driver (Windows2000/XP)」を選択します。
(4)「追加と削除」ボタンをクリックします。
(5) 削除確認のダイアログボックスが表示されます。「はい」をクリックするとドライバ
    がアンインストールされます。
(6) システムを再起動します。

　注意：・WindowsXPの場合、手順(2)で｢プログラムの追加と削除｣アイコンをダブルクリックします。

3.  タッチパネルドライバ使用上の注意

・本ドライバはAdministrator権限をもつユーザーのみインストール及びアンインストールを実行する
　ことができます。

・複数ユーザーがログインしているときはアンインストールを行わないでください。

・本ドライバはそれぞれのポートにインストールが必要です。そのため、インストール後にポートを
　変更した時にPlug and Playタッチパネルドライバが動作しなくなる場合があります。
　その場合はそのポートでもう一度ドライバのインストールを行ってください。

・デバイスを接続するポート（Serialコネクタ）を変更する場合は、PCの電源をOFFにした状態で行って
　ください。Plug and Playデバイスはインストールを行った直後に、PCの電源がONのままポートを付け
　替えるとシステムに不具合が発生する場合があります。

