# MODEL: A11 PRIME(POSBANK ODM) History

# 주의 사항

 1. A11 Printer는 Renewal 전 Version까지는 Standard / Prime Firmware를 

    동일한 Version으로 사용하였고 Renewal 된 Version 이후 부터 Standard와 Prime

    Firmware를 서로 분리해서 사용 함. 하기 내용 참조 요망


 2. Renewal 전 / 후 구별 방법

  -. A11 Renewal 전 모델

   . A11 STANDARD: A1161KA1806XXXX 이하 serial number

   . A11 PRIME: A1100KS1806XXXX 이하 serial number


  -. A11 Reneal 후 모델

   . A11 STANDARD: A1161KA1807XXXX 이상 serial number

   . A11 PRIME: A1100KS1807XXXX 이상 serial number 



 # Version: v01.00 (2016.05.25) 

            초기 양산 Version (Initial production version)


 # Version: v01.01

            A11_V01.01_STB_062616

            초기 양산 Version과 다름 없음


 # Version: v01.02

	    A11_V01.02_STB_122116

            1. POSBANK 페이지 모드 패턴에서 비정상적으로 인쇄되는 문제 디버깅

            2. ESC R command 처리 방법 변경

             -. Memory switch 설정이 안된 경우에만 해당

            3. 8장 주기로 이미지 정렬 안되는 문제 디버깅

            4. 커팅 후 내부/외부 부저 동작기능 사양변경에 따른 수정

             -. 내부/외부 부저 개별 설정 및 동작

            5. 에러시 부저 OFF 기능 삭제

            6. 인쇄 중 커팅 내부/외부 부저 동작되도록 수정

            7. "커팅후 내부 부저 동작" 설정 후 연속 인쇄 및 커팅시

               부저음 끊기는 현상 수정

            8. Ethernet으로 RLE이미지를 인쇄하며 ASB와 GS I응답시
 
               hang 걸리는 문제 디버깅


 # Version: v01.03

	    A11_V01.03_STB_071017

            1. 외부 벨소리 길이 설정 추가
 
             -. 변경 전: 7초 동안 외부벨 동작

             -. 변경 후: 3, 5, 7초 설정 기능으로 외부벨 동작


 # Version: v01.04

	    A11_STANDARD_V01.04_STB_053018

            Renewal Version
 
            1. Cover Open 감지 삭제

            2. IFJ-WD(Dual-Band) 인터페이스 추가 

	    * 구형 A11 PRIME 모델과 호환됨


 # Version: v02.00

	   1. 초기 양산버전 (Renewal Version)  

           2. 구형 A11 PRIME 모델과 F/W와 H/W 호환 안됨

           3. Renewal 전 / 후 구별 방법 상위 주의 사항 확인 요망
 